**Příloha č. 5g – specifikace předmětu plnění**

Flexibilní bronchoskop pro diagnostiku

Optický systém – minimální zorné pole 90°, přímý směr pohledu,

Ohybová část – minimální rozsah anulace – nahoru 180°, dolů 130°

Zaváděcí tubus – zevní průměr tubusu max. 5,5 mm , celková délka nejméně 850 mm

S výhodou přístroj kombinující technologii optických vláken a přenos obrazu na monitor

Zkoušečka těsnosti

Světelný zdroj