**Technická specifikace poptávaného zařízení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení** | **Zadavatelem požadovaná min/max hodnota** | **Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
|  | | | |
| **Manuální dezinfektor** | | | |
| **Účel použití:** Provádění manuální třífázové dezinfekce flexibilních endoskopů. | | | |
| Určený pro všechny typy flexibilních endoskopů používaných na endoskopickém pracovišti: Olympus, Pentax a vhodný i pro flexibilní endoskopy dalších předních výrobců, min. výrobce Fujifilm |  |  |  |
| S manuální tlakovou pumpou pro čištění kanálů |  |  |  |
| Se zabudovanou časomírou |  |  |  |
| S min. 1 policí pro nádoby na chemikálie. | min. 1 police |  |  |
| S min. 3 nádobami pro chemikálie s poklicemi pro předmytí, naložení a oplach endoskopů | min. 3 nádoby |  |  |
| S průhledným krytem dezinfekční vany |  |  |  |