|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pásový mycí stroj - POZ. 7.2** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Směr mytí zprava-doleva** | **ANO** | …………… |  |
| **Mytí nádobí** | **Dle normy DIN EN 17735** | …………… |  |
| **Rekuperace** | **ANO** | …………… |  |
| **Tepelné čerpadlo** | **ANO** | …………… |  |
| **Samostatné napouštění mycích tanků s izolací jednotlivých zón** | **ANO** | …………… |  |
| **Dveře tanků výsuvné nahoru s izolací 40 mm** | **ANO** | …………… |  |
| **Tanky s izolací** | **ANO** | …………… |  |
| **Nouzový vypínač na vstupu** | **ANO** | …………… |  |
| **Vypínač pásu Start-Stop na vstupu** | **ANO** | …………… |  |
| **USB interface** | **ANO** | …………… |  |
| **Systém úspory detergentů** | **ANO** | …………… |  |
| **Automatické odstraňování nečistot. Systém využívá AI** | **ANO** | …………… |  |
| **Systém sušení zajišťuje přívod sušícího vzduchu nejen shora, ale také ze stran a zespodu** | **ANO** | …………… |  |
| **Ovládání pomocí dotykové obrazovky** | **ANO** | …………… |  |
| **Universální systém závěsů mezi zónami, lze zaměňovat** | **ANO** | …………… |  |
| **Samočistící systém udržuje v čistém a hygienickém stavu vnitřní prostor myčky a rekuperaci (bez zásahu obsluhy)** | **ANO** | …………… |  |
| **Pás pro běžné jídelní nádobí, misky, podnosy, příbory** | **ANO** | …………… |  |
| **Kapacita pásu MIN** | **18 řad/m** | …………… |  |
| **Kapacita mytí podle DIN EN 17735** | **Min 3500 talířů/hod** | …………… |  |
| **Kapacita mytí maximální** | **4600 talířů/hod** | …………… |  |
| **Použitelná šířka/výška nádobí pro vstup do myčky** | **612/440 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Vstupní zóna otevřená před vjezdem nádobí do myčky** | **740 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Předmycí zóny** | **650 + 900 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Hlavní mycí zóna** | **900 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Oplachová zóna** | **650 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Sušící zóna** | **1400 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Výstupní zóna otevřená po výjezdu nádobí z myčky** | **1100 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Celková délka** | **6700 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Šířka korpusu/včetně ovládací skříně** | **865/980 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Výška korpusu bez nástavby pro ventilátor** | **Max 1960 mm** | …………… |  |
| **Maximální výška s nástavbou** | **Max 2150 mm** | …………… |  |
| **Hodnota elektrického připojení** | **Max 23 kW** | …………… |  |
| **Množství odváděného vzduchu** | **Max 350 m3/hod** | …………… |  |
| **Teplota odváděného vzduchu** | **17°C (+- 5%)** | …………… |  |
| **Vlhkost odváděného vzduchu** | **90 - 98%** | …………… |  |
| **Objem nádrže-počáteční náplň** | **284,5 l** | …………… |  |
| **Spotřeba čerstvé vody** | **Max 145 l/hod** | …………… |  |
| **Regenerace nádrže** | **75 l/hod** | …………… |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… |  |
| **CE certifikace** | **ANO** | …………… |  |