|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pásový mycí stroj - POZ. 7.2** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **POVINNÉ – Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Směr mytí zprava-doleva** | **ANO** |  |  |
| **Mytí nádobí** | **Dle normy DIN EN 17735** |  |  |
| **Rekuperace** | **ANO** |  |  |
| **Tepelné čerpadlo** | **ANO** |  |  |
| **Samostatné napouštění mycích tanků** | **ANO** |  |  |
| **Tanky s izolací** | **ANO** |  |  |
| **Dveře tanků výsuvné nahoru s izolací 40 mm** | **ANO** |  |  |
| **Automatické rozpoznávání druhu nádobí, stupně znečištění na vstupu do myčky s využitím AI a poté přizpůsobení rychlosti pásu a objemu oplachové vody** | **ANO** |  |  |
| **Automatická kontrola mycího systému při spuštění myčky-vypouštěcí ventily, topná tělesa, síta** | **ANO** |  |  |
| **Nouzový vypínač na vstupu a výstupu z myčky** | **ANO** |  |  |
| **Vypínač pásu Start-Stop na vstupu a výstupu z myčky** | **ANO** |  |  |
| **USB interface** | **ANO** |  |  |
| **Připojení na RJ45** | **ANO** |  |  |
| **Systém úspory detergentů** | **ANO** |  |  |
| **Automatické odstraňování nečistot.** | **ANO** |  |  |
| **Zásuvka se sítem na zachycení nečistot ve vstupní části. Zásuvku lze vyjmout bez přerušení mycího procesu** | **ANO** |  |  |
| **Mycí ramena s tryskami v mycí zóně.** | **Horní blok min 5 ramen, dolní blok min 4 ramena** |  |  |
| **Jezdec mycích ramen umožňuje otevírat vstup do všech mycích ramen horního (dolního) mycího bloku najednou a tím umožní jejich snadné čištění.** | **ANO** |  |  |
| **Systém sušení zajišťuje přívod sušícího vzduchu nejen shora, ale také ze stran a zespodu.** | **ANO** |  |  |
| **Ovládání pomocí dotykové obrazovky, zobrazuje informace relevantní z hlediska hygieny, funkcionality, procesu mytí a provozního stavu.** | **ANO** |  |  |
| **Universální systém závěsů mezi zónami, lze zaměňovat.** | **ANO** |  |  |
| **Kapacita pásu.** | **18 řad / m** |  |  |
| **Pás pro běžné jídelní nádobí, misky, podnosy, příbory** | **ANO** |  |  |
| **Samočistící systém udržuje v čistém, hygienickém stavu vnitřní prostor myčky a rekuperaci** | **ANO** |  |  |
| **Kapacita mytí podle DIN EN 17735** | **Min 3500 talířů/hod** |  |  |
| **Kapacita mytí při největší rychlosti pásu** | **Min 4600 talířů/hod** |  |  |
| **Použitelná šířka/výška nádobí pro vstup do myčky** | **Min 612 / 440 mm** |  |  |
| **Vstupní zóna otevřená před vjezdem nádobí do myčky** | **Min 740 mm** |  |  |
| **2 samostatné předmycí zóny - délka** | **Min 650 + min 900 mm** |  |  |
| **Objem tanků předmycích zón** | **Min 20 + 125 l** |  |  |
| **Mycí zóna - délka** | **900 - 950 mm** |  |  |
| **Objem tanku mycí zóny** | **120 - 130 l** |  |  |
| **Topení tanku mycí zóny** | **Min 12 kW** |  |  |
| **Výkon čerpadla mycí zóny** | **Min 1,5 kW** |  |  |
| **Kapacita čerpadla mycí zóny** | **Min 500 l / min** |  |  |
| **Oplachová zóna** | **Min 650 mm** |  |  |
| **Oplachová zóna 3-stupňová** | **ANO** |  |  |
| **Příkon bojleru oplachové zóny** | **14-15 kW** |  |  |
| **Sušící zóna - délka** | **Min 1400 mm** |  |  |
| **Příkon topení ventilátoru sušení** | **Min 4,5 kW** |  |  |
| **Kapacita ventilátoru sušení** | **Min 2200 m3 /hod** |  |  |
| **Výstupní zóna otevřená po výjezdu nádobí z myčky** | **Min 1100 mm** |  |  |
| **Celková délka myčky** | **6700-7000 mm** |  |  |
| **Šířka korpusu/včetně ovládací skříně** | **Max 865 / 980 mm** |  |  |
| **Výška korpusu bez nástavby pro ventilátor** | **Max 1960 mm** |  |  |
| **Maximální výška s nástavbou** | **Max 2150 mm** |  |  |
| **Hodnota elektrického připojení** | **Max 22,5 kW** |  |  |
| **Množství odváděného vzduchu** | **Max 350 m3/hod** |  |  |
| **Teplota odváděného vzduchu** | **16 – 20 °C** |  |  |
| **Vlhkost odváděného vzduchu** | **90 - 98%** |  |  |
| **Objem nádrže-počáteční náplň** | **250-290 l** |  |  |
| **Spotřeba čerstvé vody** | **Max 147 l / hod** |  |  |
| **Regenerace nádrže** | **Min 75 l / hod** |  |  |
| **CE certifikace** | **ANO** |  |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – řešeno ve smlouvě** |  |  |