|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konvektomat 10x1/1 s podstavcem- POZ. 6.2** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **POVINNÉ – Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| bojlerový vývin páry | **ANO** |  |  |
| zasouvání GN1/1 užší stranou | **ANO** |  |  |
| automatický program mytí komory s min. 4 volitelnými stupni na tekuté prostředky | **ANO** |  |  |
| odvlhčení komory | **min 5 stupňů** |  |  |
| funkce pečení | **min 5 stupňů** |  |  |
| zvlhčení | **min 5 stupňů** |  |  |
| rychlosti ventilátoru s autoreverzem | **min 5 stupňů** |  |  |
| obslužný panel a klika dveří s antibakteriálním povrchem | **ANO** |  |  |
| menu v českém jazyce | **ANO** |  |  |
| digitální displej min. nastavení teploty, času a teploty | **ANO** |  |  |
| barevný indikátor aktuálního provozního stavu | **ANO – min 3 stupně stavu** |  |  |
| Počet receptů | **min. 95 receptů** |  |  |
| výška vsunů | **min 66 mm** |  |  |
| zasouvací dveře na pravý bok konvektomatu | **ANO** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vícebodová teplotní sonda | **ANO** |  |  |
| funkce předehřívání a funkce rychlého zchlazení | **ANO** |  |  |
| samonavíjecí sprcha | **ANO** |  |  |
| ukládání dat HACCP | **ANO** |  |  |
| krytí proti vodě IPX5 | **ANO** |  |  |
| Varné režimy:  1. Pára se zaručeným sycením  2. Horký vzduch s automatickým přizpůsobením vlhkosti  3. Horký vzduch  4. Regenerace | **1. 30°- 130°C**  **2. 30°- 250°C**  **3. 30°- 250°C**  **4. 120°- 160°C** |  |  |
| dveře s dvojitým sklem | **ANO** |  |  |
| Zajištění servisu k zařízení | **ANO – řešeno ve smlouvě** |  |  |
| Elektrický příkon | **Max 19 kW** |  |  |
| Rozměr konvektomatu bez podstavce (š x h x v) | **Min. 950 x 700 x 1000 mm** |  |  |
| rozhraní USB v obslužném panelu | **ANO** |  |  |
| CE certifikace | **ANO** |  |  |
| Podstavec nerezový, 2 sloupce zásuvů pro GN 1/1 | **ANO** |  |  |