|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Multifunkční kotel s míchadlem 150 litrů - POZ. 6.10** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Užitný objem** | **150 litrů** | …………… |  |
| **Příkon elektrický** | **Max 28 kW** | …………… |  |
| **Teplota ohřevu pro varné procesy v rozmezí MIN** | **0°C až 125°C** | …………… |  |
| **Standardní nastavení otáček s možností SW úpravy MIN** | **10-160 ot/min** | …………… |  |
| **Vnitřní plocha kotle s odolné oceli AISI 316,**  **vnější konstrukce z AISI 304** | **ANO** | …………… |  |
| **Bezpečnostní stop tlačítko** | **ANO** | …………… |  |
| **Rozměry (š x h x v)** | **1365 x 1274 x 1080 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Výška vypouštěcí hrany** | **600 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **mixovací a míchací program**  **včetně autoreverzního chodu** | **Min 7** | …………… |  |
| **pedál pro ovládání** | **ANO** | …………… |  |
| **zpětný chod míchadla** | **ANO** | …………… |  |
| **Míchadlo vyjmutelné, dělené** | **ANO** | …………… |  |
| **Funkce chlazení vodou z vodovodu** | **ANO** | …………… |  |
| **Automatické plnění**  **vodou s možností nastavení**  **0,1 ltr.** | **ANO** | …………… |  |
| **Ovládání stroje dotykovým panelem, paměť**  **použitých programů** | **ANO** | …………… |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Automatické mycí programy**  **využívající mycí nástavce** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost ukládání a stahování**  **dat HACCP** | **ANO** | …………… |  |
| **Montáž na nožičkách** | **ANO** | …………… |  |
| **vozík na GN** | **ANO** | …………… |  |
| **Maximální tlak v plášti** | **1.5 bar** | …………… |  |
| **Víko lze sejmout nebo otočit na místě** | **ANO** | …………… |  |
| **Víko s otvorem s mřížkou.** | **ANO** | …………… |  |
| **Ovládací funkce:** |  | …………… |  |
| **Min. 10“ dotyková obrazovka s uživatelským rozhraním s ikonami** | **ANO** | …………… |  |
| **Automatické ovládání na základě teploty pláště, teploty jídla nebo teplotního rozdílu** | **ANO** | …………… |  |
| **Automatické přidání a výpočet vody na vaření** | **ANO** | …………… |  |
| **Programy vaření jsou uloženy v paměti** | **ANO** | …………… |  |
| **Lze nastavit čas začátku programu vaření** | **ANO** | …………… |  |
| **Mycí programy** | **ANO** | …………… |  |
| **Ukládání záznamů HACCP do paměti a zobrazení na ovládacím panelu.** | **ANO** | …………… |  |
|  |  | …………… |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… |  |
| **CE certifikace** | **ANO** | …………… |  |
|  |  | …………… |  |