|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konvektomat 20x1/1 se zasouvacím vozíkem - POZ. 6.41** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| Bojlerový vývin páry | **ANO** | …………… |  |
| automatický program mytí komory s min. 4 volitelnými stupni na tekuté prostředky | **ANO** | …………… |  |
| odvlhčení komory | min 5 stupňů | …………… |  |
| funkce pečení | min 5 stupňů |  |  |
| zvlhčení | min 5 stupňů | …………… |  |
| rychlost ventilátoru s autoreverzem | min 5 stupňů | …………… |  |
| obslužný panel a klika dveří s antibakteriálním povrchem | **ANO** | …………… |  |
| menu v českém jazyce | **ANO** | …………… |  |
| digitální displej min. nastavení teploty, času a teploty jádra | **ANO** | …………… |  |
| 3-barevný indikátor aktuálního provozního stavu | **ANO** | …………… |  |
| Počet receptů | min. 99 receptů s 9 kroky | …………… |  |
| výška vsunů | min 67 mm | …………… |  |
| zasouvací dveře na pravý bok konvektomatu | **ANO** | …………… |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vícebodová teplotní sonda | **ANO** | …………… |  |
| funkce předehřívání a funkce rychlého zchlazení | **ANO** | …………… |  |
| samonavíjecí sprcha | **ANO** | …………… |  |
| ukládání dat HACCP | **ANO** | …………… |  |
| krytí proti vodě IPX5 | **ANO** | …………… |  |
| **Varné režimy:**  Pára se zaručeným sycením (30°- 130°C)  Horký vzduch s párou s automatickým přizpůsobením vlhkosti (30°- 250°C)  Horký vzduch (30°- 250°C)  Regenerace 120°- 160°C | **ANO** | …………… |  |
| dveře s dvojitým sklem | **ANO** | …………… |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… |  |
| **Elektrický příkon** | **Max. 39 kW/400V** | …………… |  |
| **Rozměr konvektomatu (š x h x v)** | **1000 x 820 x 2000 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| rozhraní USB v obslužném panelu | **ANO** | …………… |  |
| **CE certifikace** | **ANO** | …………… |  |
|  | **ANO** | …………… |  |