**Příloha č. 5/1**

**Specifikace vozidla - 4 x 4 (dvě hnané nápravy)**

**Požadavek: Splnění: ANO/NE[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor minimálně 2.0 TDI 110 kW, diesel  | ANO |
| Prodloužený servisní interval (min. 30.000 km) | ANO |
| Dlouhý rozvor | ANO |
| Nízká střecha | ANO |
| Šesti stupňová manuální převodovka | ANO |
| Posilovač řízení | ANO |
| Kotoučové brzdy vpředu i vzadu | ANO |
| Bezpečnostní systém ABS + EDS, ASR, ESP | ANO |
| Naftové nezávislé topení  | ANO |
| Přední mlhová světla | ANO |
| Počet sedaček v kabině řidiče 1 + 2 = 3, včetně řidiče, 1sedačka  | ANO |
| Počet přepravovaných osob 2 + 5 (2 – kabina řidiče, 5 – v prostoru pro pacienty, z toho jeden ležící) | ANO |
| Nastavitelný volant | ANO |
| Dvousedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy v kabině řidiče | ANO |
| Vyhřívané sedadlo řidiče | ANO |
| Zásuvka 3x12 V v kabině řidiče (před spolujezdcem) se stálým proudem (bez ohledu na zapnuté zapalování) | ANO |
| Airbag řidiče a spolujezdce | ANO |
| Klimatizace, topení v prostoru řidiče, nezávislé na prostoru pro pacienty (bufík) | ANO |
| Vnitřní zpětné zrcátko  | ANO |
| El. nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO |
| El. stahování postranních předních oken | ANO |
| Otáčkoměr, tempomat | ANO |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO |
| Elektrický imobilizér | ANO |
| Rádio s bluetooth, handsfree | ANO |
| Příprava pro vysílačku (anténa + kabel svedený do prostoru kabiny řidiče,zde také vyvedený kabel el. proudu přes pojistku k napojení vysílačky)  | NE |
| Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem  | ANO |
| Klimatizace, dostatečně výkon. topení a klimatizace v prostoru pro pacienty, nezávislé na kabině řidiče s termostatem 12 V | ANO |
| Pravé posuvné dveře s otevíracím oknem a osvětlením nástupního prostoru  | ANO |
| Prosklení celého prostoru pro pacienty, částečně zneprůhledněný tmavou folií  | ANO |
| Zadní výklopné prosklené dveře, elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostřikovač  | ANO |
| Pevná zamykatelná skříňka pro uložení vyhláškou předepsaného materiálu  | ANO |

**Příloha č. 5/2**

**Specifikace sanitní dostavby**

**Požadavek: Splnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Výstražné světelné **zábleskové** zařízení a zvukové zařízení  | ANO |
| Stropní diodové osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče a schodišťovými vypínači u bočních a zadních dveří  | ANO |
| Pomocné osvětlení ambulantního prostoru s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveří | ANO |
| 2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ambulantního prostoru | ANO |
| Osvětlení prostoru za vozidlem LED a přídavné osvětlení LED při couvání. | ANO |
| Střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru | ANO |
| Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě) | ANO |
| Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče  | ANO |
| Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 2x sklopený | ANO |
| Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče | ANO |
| Výztuhy karosérie pro uchycení sanitní zástavby | ANO |
| Vyrovnání podlahy a její obležení protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem | ANO |
| Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem | ANO |
| Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru | ANO |
| Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru | ANO |
| 2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy | ANO |
| 1x vyndavací samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami a polohovatelným opěradlem, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy | ANO |
| Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek | ANO |
| Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních dveří | ANO |
| Nájezdová rampa pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří rozšířená pokud možno na 620 mm vnitřní světlosti, aby bylo možno nakládat běžné invalidní vozíky | ANO |
| Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo | ANO |
| Úchyt pro 2 l láhev 02 LIV a 10 l láhev LIV (pokud se vejde) v přední části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahví k horní části lehátka a k jednomu sedadlu), bude používána vždy jen jedna láhev | ANO |
| Držák na infuzní láhve včetně držáku vaku | ANO |
| Odpadní nádoba v ambulantním prostoru | ANO |
| Hasicí přístroj 2 kg | ANO |

**Příloha č. 5/3**

**Specifikace transportní techniky**

**Požadavek: Splnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Úchytný systém nosítek s montáží na stůl nosítek | ANO |
| Úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla | ANO |
| Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnýma nohama, velkým pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem | ANO |
| Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg | ANO |

1. uvést ANO nebo NE [↑](#footnote-ref-1)