**Insuflátor s ohřevem a aktivním odsáváním kouře**

* Hadice pro připojení láhve s plynem (DIN),
* Možnost připojení na centrální rozvod CO2
* Insuflační médium CO2
* Rychlost plnění min. 45 l/min
* Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru nezávislé na elektrochirurgické jednotce, filtrace kouře přes HEPA filtr pro bezpečí personálu musí být součástí originální hadice pro odsávání kouře schválené výrobcem.
* Zadavatel alternativně připouští desuflační režim, který je integritní součástí insuflátoru.
* Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta.
* Ovládání pomocí dotykového, barevného displeje, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra) případně ovládání pomocí externího dotykového monitoru (součástí dodávky).