|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Multifunkční sklopný kotel s míchadlem 150 litrů - POZ. 6.10** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **POVINNÉ – Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| Užitný objem | **150 litrů** | **ANO** |  |
| Elektrický příkon | **Max 28,5 kW** | **ANO** |  |
| Teplota ohřevu pro varné procesy v rozmezí | **0°C až 125°C** | **ANO** |  |
| Standardní nastavení otáček s možností SW úpravy | **10-160 ot / min** | **ANO** |  |
| Vnitřní plocha kotle z odolné oceli AISI 316,  vnější konstrukce z AISI 304 | **ANO** | **ANO** |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko | **ANO** | **ANO** |  |
| Rozměry (š x h x v) | **1365 x 1274 x 1080 mm ±5 %** | **ANO** |  |
| Výška vypouštěcí hrany nad podlahou při vyklopení varné nádoby | **600 mm ±5 %** | **ANO** |  |
| Počet mixovacích a míchacích programů  včetně autoreverzního chodu | **Min 7** | **ANO** |  |
| Míchání je možné při otevřeném víku nebo  nakloněné varné nádobě | **ANO** | **ANO** |  |
| Pedál pro ovládání | **ANO** | **ANO** |  |
| Zpětný chod míchadla | **ANO** | **ANO** |  |
| Robustní míchadlo snadno vyjmutelné, dělené s možností mytí v myčce provozního nádobí | **ANO** | **ANO** |  |
| Funkce chlazení – možnost  nastavení spuštění chlazení  ihned po ukončení procesu. | **ANO** | **ANO** |  |
| Automatické plnění  vodou s možností nastavení  0,1 l | **ANO** | **ANO** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatické mycí programy  využívající mycí nástavce | **ANO** |  |  |
| Možnost ukládání a stahování  dat HACCP | **ANO** |  |  |
| Montáž na nožičkách | **ANO** |  |  |
| Maximální tlak v plášti | **1.5 bar** |  |  |
| Víko lze sejmout nebo otočit na místě | **ANO** |  |  |
| Víko má velký otvor s mřížkou. | **ANO** |  |  |
| Dotyková obrazovka s uživatelským rozhraním s ikonami | **ANO** |  |  |
| Automatické ovládání na základě teploty pláště, teploty jídla nebo teplotního rozdílu | **ANO** |  |  |
| Automatické přidání a výpočet vody na vaření | **ANO** |  |  |
| Programy vaření jsou uloženy v paměti | **ANO** |  |  |
| Lze nastavit čas začátku programu vaření | **ANO** |  |  |
| Mycí programy | **ANO** |  |  |
| 3 - dílný míchací nástroj s odnímatelnými stěrkami umožňuje variabilní použití | **ANO** |  |  |
| Mycí hadice se sprchou, ovládací baterií a úložným prostorem | **ANO** |  |  |
| Cedící síto | **ANO** |  |  |
| Mycí nástroj s kartáči | **ANO** |  |  |
| Nerezový snímatelný nosič gastronádob použitelný při vyklápění hotového pokrmu | **ANO** |  |  |
| Zajištění servisu k zařízení | **ANO – řešeno ve smlouvě** |  |  |
| CE certifikace | **ANO** |  |  |
|  |  |  |  |