|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elektricky sklopná multifunkční pánev 2x49 litrů - POZ. 6.22** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **POVINNÉ – Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| Užitný objem | **2 x 49 litrů** |  |  |
| Elektrický příkon | **max 27,5 kW** |  |  |
| Kapacita GN | **2 x GN1/1** |  |  |
| Rozměr dna pánví | **min 2 x 452 x 558 mm** |  |  |
| Užitná plocha | **min 2 x 25 dm2** |  |  |
| Hloubka van | **220-250 mm** |  |  |
| Rozměry | **max 1650 x 860 x 1000 mm** |  |  |
| Automatický a manuální režim úpravy pokrmů | **ANO** |  |  |
| Barevný dotykový displej | **ANO** |  |  |
| Ovládání v češtině | **ANO** |  |  |
| Paměť pro uložení programů | **Min 800** |  |  |
| Zobrazování průběhu úprav na displeji | **ANO** |  |  |
| Zobrazování poruchových hlášení | **ANO** |  |  |
| Uzamykání displeje | **ANO** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programy: vaření, šetrné vaření, smažení, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitovaní, Sous-Vide a noční vaření | **ANO** |  |  |
| Teplota | **30 °C až 250 °C** |  |  |
| Vana z nerezové oceli AISI 316 svařena oboustranným svárem | **ANO** |  |  |
| Ostatní konstrukce z nerezové oceli AISI 304 | **ANO** |  |  |
| Topný systém zajišťující rovnoměrné rozložení teploty | **ANO** |  |  |
| Předehřátí dna z provozní teploty na 180°C | **Do 3 minut** |  |  |
| Dvojité robustní víko | **ANO** |  |  |
| Odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka | **ANO** |  |  |
| Možnost sestavení více pánví bez mezer | **ANO** |  |  |
| Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody | **ANO** |  |  |
| Automatický zdvih košů s rozpoznáváním ramene košů | **ANO** |  |  |
| Příslušenství – 2x varný koš, 2x fritovací koš, špachtle velká, špachtle malá |  |  |  |
| Vícebodová sonda pro měření teploty suroviny | **ANO** |  |  |
| Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem | **ANO** |  |  |
| Integrovaná sprcha s automatickým navíjením | **ANO** |  |  |
| Elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti – rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, osa sklápění umožňující vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění, mechanismus vyklápění vyrobený kompletně z nerezové oceli | **ANO** |  |  |
| Integrovaná zásuvka 230 V | **ANO** |  |  |
| Zásuvka USB | **ANO** |  |  |
| Připojení RJ45 | **ANO** |  |  |
| Měrka množství tekutiny | **ANO** |  |  |
| CE certifikace | **ANO** |  |  |
| Ochrana displeje proti vodě | **IPX5** |  |  |
| Zajištění servisu k zařízení | **ANO – řešeno ve smlouvě** |  |  |