|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konvektomat 20x1/1 se zasouvacím vozíkem - POZ. 6.48** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **POVINNÉ – Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| Bojlerový vývin páry | **ANO** |  |  |
| Zasouvání GN1/1 užší stranou do zasouvacího vozíku | **ANO** |  |  |
| Automatický program mytí komory na tekuté prostředky | **min 4 stupně** |  |  |
| Odvlhčení komory | **min 5 stupňů** |  |  |
| Funkce pečení | **min 5 stupňů** |  |  |
| Zvlhčení | **min 5 stupňů** |  |  |
| Rychlost ventilátoru s autoreverzem | **min 5 stupňů** |  |  |
| Obslužný panel a klika dveří s antibakteriálním povrchem | **ANO** |  |  |
| Menu v českém jazyce | **ANO** |  |  |
| Digitální displej min. nastavení teploty, času a teploty | **ANO** |  |  |
| Barevný indikátor aktuálního provozního stavu | **ANO – min 3 stupně stavu** |  |  |
| Počet receptů | **min. 95 receptů** |  |  |
| Výška vsunů | **min 67 mm** |  |  |
| Zasouvací dveře na pravý bok konvektomatu | **ANO** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vícebodová teplotní sonda** | **ANO** |  |  |
| **Funkce předehřívání a funkce rychlého zchlazení** | **ANO** |  |  |
| **Samonavíjecí sprcha** | **ANO** |  |  |
| **Ukládání dat HACCP** | **ANO** |  |  |
| **Krytí proti vodě IPX5** | **ANO** |  |  |
| **Varné režimy:**  **1. Pára se zaručeným sycením**  **2. Horký vzduch s automatickým přizpůsobením vlhkosti**  **3. Horký vzduch**  **4. Regenerace** | **1. 30°- 130°C**  **2. 30°- 250°C**  **3. 30°- 250°C**  **4. 120°- 160°C** |  |  |
| **Dveře s dvojitým sklem** | **ANO** |  |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – řešeno ve smlouvě** |  |  |
| **Elektrický příkon** | **max 38 kW** |  |  |
| **Rozměr konvektomatu bez podstavce (š x h x v)** | **1002 x 820 x 1942 mm**  **±5%** |  |  |
| **rozhraní USB v obslužném panelu** | **ANO** |  |  |
| **CE certifikace** | **ANO** |  |  |