|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dopravníkový řemenový pás k myčce - POZ. 7.1** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | |  | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **POVINNÉ – Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| Materiál konstrukce: CNS 18/10 | **ANO** |  |  |
| Elektrický příkon: | **max 3 kW** |  |  |
| Materiál řemenů - PU | **ANO** |  |  |
| Průměr kulatých řemenů: | **Min 15 mm** |  |  |
| Řízení pohonu: | **2,5 - 12 m/min** |  |  |
| Dopravník je na 3 místech podepřen výškově nastavitelnou jäklovou konstrukcí. Jäkl má rozměry min 40x40 mm. | **ANO** |  |  |
| Rozměry | **6500 x 500 x 900 mm** |  |  |
| Třída ochrany: IPX5 | **ANO** |  |  |
| Bezúdržbový bubnový motor: | **ANO** |  |  |
| Řídicí jednotka včetně hlavního vypínače motoru je umístěna v nerezové skříňce, která slouží zároveň jako nosný pilíř | **ANO** |  |  |
| Půdorysné rozměry skříňky | **max 40 x 25 cm** |  |  |
| Koncový spínač senzoru je umístěn na konci pásu. Na začátku a na konci pásu je umístěno STOP tlačítko | **ANO** |  |  |
| CE certifikace | **ANO** |  |  |