|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Multifunkční pánev 2x49 litrů - POZ. 6.22** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Užitný objem dle DIN 18857** | **Min 2x50 litrů** | …………… |  |
| **Příkon** | **Max 27,5 kW** | …………… |  |
| **Kapacita GN** | **2 x GN1/1** | …………… |  |
| **Rozměr dna** | **Min 2x 452 x 558 mm** | …………… |  |
| **Užitná plocha** | **Min 2x 25 dm2** |  |  |
| **Hloubka van** | **210-230 mm** |  |  |
| **Rozměry** | **1600 x 850 x 1000 mm (+- 5%)** | …………… |  |
| **Hmotnost** | **Min 350 kg** | …………… |  |
| **Automatický a manuální režim úpravy pokrmů** | **ANO** | …………… |  |
| **Barevný 12“ dotykový displej** | **ANO** | …………… |  |
| **Ovládání v češtině** | **ANO** | …………… |  |
| **Paměť pro uložení programů** | **Min 800** | …………… |  |
| **Zobrazování průběhu úprav na displeji** | **ANO** | …………… |  |
| **Zobrazování poruchových hlášení** | **ANO** | …………… |  |
| **Uzamykání displeje** | **ANO** | …………… |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy: vaření, šetrné vaření, smažení, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, Sous-Vide a noční vaření** | **ANO** | …………… |  |
| **Rozsah teplot** | **30°C až 250°C** | …………… |  |
| **Vana z nerezové oceli AISI 316 svařena oboustranným svárem** | **ANO** | …………… |  |
| **Ostatní konstrukce z nerezové oceli AISI 304** | **ANO** | …………… |  |
| **Topný systém zajišťující rovnoměrné rozložení teploty** | **ANO** | …………… |  |
| **Předehřátí dna z provozní teploty na 180°C** | **Do 4 minut** | …………… |  |
| **Dvojité robustní víko** | **ANO** | …………… |  |
| **Odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost sestavení více pánví bez mezer** | **ANO** | …………… |  |
| **Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody na 1 l** | **ANO** |  |  |
| **Automatický zdvih košů se samostatným motorem** | **ANO** | …………… |  |
| **Vícebodová sonda pro měření teploty suroviny** | **ANO** | …………… |  |
| **Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem** | **ANO** | …………… |  |
| **Integrovaná sprcha s automatickým navíjením** | **ANO** |  |  |
| **Integrovaná zásuvka 230 V /16 A** | **ANO** |  |  |
| **Zásuvka USB** | **ANO** |  |  |
| **Připojení na internet** | **ANO** |  |  |
| **Měrka množství tekutiny** | **ANO** |  |  |
| **Ochrana displeje proti vodě** | **IPX5** |  |  |
| **CE certifikace** | **ANO** |  |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… |  |