**Technická specifikace předmětu zakázky**

Nabízené materiály pro jednotlivé položky musí splňovat základní technické specifikace a požadavky uvedené níže:

**1.1 Stříkačky injekční dvoudílné - 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml**

* bez PVC, sterilní
* nesmyvatelná, dobře čitelná stupnice
* dokonalá těsnost tuhého, neohybného, nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu
* minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu
* stříkačky se všemi napojujícími se systémy (koncovkami pro aplikaci bez jehly)

**1.2 Stříkačky 1ml s integrovanou injekční jehlou pro inzulín I.U.100/1ml**

* bez PVC, sterilní, jednotlivě balené
* sterilní balení á 1ks
* dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

**1.3 Stříkačky 0,5ml s integrovanou injekční jehlou pro inzulín I.U.100/1ml**

* bez PVC, sterilní, jednotlivě balené
* sterilní balení á 1ks
* dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

**1.4 Stříkačky injekční trojdílné - 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml a 50 ml**

* bez PVC, sterilní
* zakončení Luer Lock
* bezlatexový gumový píst
* dobře čitelná nesmyvatelná stupnice
* pro použití v lineárních dávkovačích B.Braun Perfusor space, B.Braun Perfusor compact, Fresenius injektomat Agilia, Fresenius Pilot A2 a Alaris ASENA GH/ GS

**1.5 Stříkačky lavážní nesterilní (typ Janett) – 50 ml a 140/160 ml**

* bez PVC, nesterilní
* odstupňovaní po 10 ml
* kónus pro katétr
* dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

**1.6 Stříkačky lavážní sterilní (katétrový typ) – 50 ml, 100ml a 150 ml**

* bez PVC, sterilní, trojdílná
* bezlatexový píst, lehký chod pístu, pístová brzda
* dobře čitelná nesmyvatelná stupnice, táhlo pístu s kroužkem

**2. Injekční jehly**

* tenkostěnná jehla z chromniklové oceli
* hladký povrch, broušený úkos jehly, ostré provedení dobře pronikající kůží
* sterilní
* barevné odlišení dle příslušné normy

**Všechny uvedené parametry jsou závazné.**