**Endoskopický vozík 1 ks**

* Vozík s MDE atestem
* Oddělovací transformátor
* Antistatická úprava
* Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru
* Uzamykatelná zásuvka na příslušenství
* Výsuvná police na klávesnici
* Napájecí panel 230 V
* 4 kolečka, min. 2 bržděná
* Držák kamerové hlavy
* Držák vaků pro oplach
* Držák na pedál
* Centrální vypínač
* Min. 4 police, nastavitelné
* 4 kolečka, min. 2 bržděná
* Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů
* Zabudovaný konektor v zadních dveřích pro připojení externího monitoru